西安市2026年城镇房屋安全隐患定期排查表
	房屋名称
	（需具体到楼号）
	业主/管房单位
	

	房屋地址
	西安市         县（区）           街道（乡镇）                 社区

	层数
	共        层，地下       层、地上        层
	建筑面积
	m2
	建成时间
	

	□建筑
功能
	□住宅□学校、学科类培训机构□医疗卫生、服务机构、托育机构□宗教活动场所□养老服务机构、儿童福利院等□商贸服务经营场所、大型商业综合体□图书馆、文化馆等文化场所等□博物馆□公共体育场馆，体育培训机构□政府办公用房等□影剧院□其他

	重点关注对象
	□已鉴定危险房屋□超设计年限的房屋□超年限的建筑幕墙□违规拆改、使用不当的建筑
□工程建设施工区周边建筑□地下室长期渗漏水的建筑□大跨度□大空间□人员密集场所

	□因地基基础不均匀沉降产生裂缝或倾斜，裂缝宽度大于10mm
	□左侧勾选一项，
则初判存在安全隐患

	□混凝土或砌体结构承重梁、柱、梁等构件存在损伤、裂缝（长度超过层高1/2，宽度大于5mm），或存在倾斜、挠曲变形与侧弯等
	

	□钢结构构件及其节点连接部位存在锈蚀、开裂、变形等
	

	□木结构构件是否存在腐朽、虫蛀、斜向裂纹等
	

	□地下室外墙出现明显裂缝
	

	□建筑幕墙连接构件及埋件松动、变形、锈蚀或缺失，主次龙骨有显著变形，或多处出现锈蚀、胶条老化、脱胶
	

	□擅自拆改主体承重结构、加层（含夹层）、扩建、开挖地下室空间等导致房屋出现沉降、倾斜、开裂
	

	□地下室是否长期渗水、漏水
	□左侧勾选一项，则初判存在局部安全隐患

	□散水开裂、门楼等附属设施下沉或倾斜
	

	□外墙饰面砖出现大面积空鼓、脱落
	

	□女儿墙老化、开裂、破损
	

	□面板材料松动、变形、碎裂、脱落等
	

	□阳台破损或钢筋裸露，阳台根部有裂缝或底板下沉变形
	

	□排水系统堵塞、雨水管破损
	

	□屋面大面积渗漏、防水层老化、破损
	

	□保温层或隔层大面积空鼓、裂损、积水、渗漏
	

	□外墙墙面渗水，外墙保温层出现开裂、变形，门窗构件及连接严重变形
	

	□擅自拆改主体承重结构、加层（含夹层）、扩建、开挖地下室空间等，但房屋未出现沉降、倾斜、开裂
	

	□不存在安全隐患

	排查人（签字）：
日期：      年      月      日


[bookmark: _GoBack]注：1、排查时，在各部分对应情形的相应“□”中打“√”。
2、排查中发现结构存在不包含在本表格中的其他异常情况，在“其他需要说明问题”一栏中填写。
3、大跨度建筑指跨度超过60米的屋盖结构、超过24米的楼盖结构、超过18米的框架结构等；大空间建筑，指平面投影尺度跨度大于120米、或长度大于300米、或悬臂大于40米等。
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